1. Назначение
Тифон «Миран ТП75200-220» (далее по тексту – тифон) предназначен для ручной и автоматической подачи звуковых сигналов на судах длиной от 75 до 200 метров.
Тифон поставляется в следующем составе:
· тифон Миран ТП75200-220;
· блок согласующих реле БСР-220;
· пост кнопочный (опция) ПК-1/ПК-1Н;
· панель автоматического запуска (опция) ПЗ-12.
2. Основные технические характеристики 
Основные технические характеристики тифона ТП75200-220  приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1
	Наименование параметра
	Значение

	Напряжение электромагнитного клапана, В
	220

	Мощность, потребляемая электромагнитным клапаном, Вт
	45

	Давление воздуха, МПа
	0,98

	Диапазон основных частот, Гц
	130-350

	Уровень звукового давления на расстоянии 1м и в 1/3 октавной полосы не менее, дБ
	138

	Дальность слышимости, мили/км
	1,5/2,8

	Расход воздуха до, м3/с
	8,3*10-3

	Напряжение нагревателя, В
	220

	Мощность нагревателя, Вт
	150

	Габаритные размеры не более, мм
	См. в р.3 руководства по эксплуатации МБАГ.364853.003РЭ

	Степень защиты IP
	IP56

	Масса не более, кг
	30


Основные технические характеристики блока согласующих реле БСР-220 приведены в таблице 2.2.
Таблица 2.2
	Наименование параметра
	Значение

	Номинальное рабочее напряжение, В
	220

	Максимальное коммутируемое напряжение, В
	250

	Максимальный коммутируемый ток, А
	8

	Габаритные размеры не более, мм
	См. в р.3 руководства по эксплуатации МБАГ.364853.003РЭ

	Степень защиты IP
	IP22

	Масса не более, кг
	1,1


Основные параметры и характеристики постов кнопочных ПК-1, ПК-1Н приведены в таблице 2.3.
Таблица 2.3
	Наименование параметра
	Значение

	Максимальный коммутируемый ток, не менее, А
	4

	Габаритные размеры не более, мм
	См. в р.3 руководства по эксплуатации МБАГ.364853.003РЭ

	Степень защиты IP
	IP66

	Масса ПК-1; ПК-1Н не более, кг
	0,1; 0,25


Основные параметры и характеристики панелей автоматического запуска  ПЗ-12 приведены в таблице 2.4.
Таблица 2.4
	Наименование параметра
	Значение

	Напряжение питания 
	от блока силового с усилителем БСУ-2075

	Количество генерируемых сигналов
	12

	Габаритные размеры не более, мм
	См. в р.3 руководства по эксплуатации МБАГ.364853.003РЭ

	Степень защиты IP
	IP56

	Масса не более, кг
	3


3. Комплектность
Комплектность приведена в таблице 3.1.
Таблица 3.1 
	Наименование
	Обозначение
	Кол.
	Заводской номер

	Тифон Миран ТП75200-220
	МБАГ.364853.003
	
	

	Блок согласующих реле БСР-220
	МБАГ.647612.001
	
	

	Пост кнопочный ПК-1
	МБАГ.642254.001
	
	

	Пост кнопочный ПК-1Н
	МБАГ.642254.002
	
	

	Панель автоматического запуска ПЗ-12
	МБАГ.468366.003
	
	

	Паспорт
	МБАГ.364853.003ПС
	
	

	Руководство по эксплуатации
	[bookmark: _GoBack]МБАГ.364853.003РЭ
	
	


4. Сведения о сертификации
Тифон Миран ТП75200-220 удовлетворяет требованиям Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта, утверждённого постановлением Правительства РФ от 12 августа 2010г. №623 и требованиям Технического регламента о безопасности объектов морского транспорта, утвержденного постановлением Правительства РФ от 12 августа 2010г. №620.
5. Свидетельство о приемке
Тифон Миран ТП75200-220, заводской номер ____________ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным к эксплуатации.
Представитель ОТК: ________________   Дата: _________________
 					М.П.
6. Свидетельство об упаковывании
Тифон Миран ТП75200-220, заводской номер ____________ упакован на предприятии-изготовителе согласно требованиям действующей технической документации.
 		Упаковщик: ________________   Дата: _________________
7. Гарантийные обязательства
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленных технических характеристик в течение 12 месяцев с момента отправки тифона покупателю со склада готовой продукции.
Во время гарантийного срока предприятие-изготовитель обязуется устранять дефекты, допущенные по его вине путем ремонта тифона или его замены.
Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии этикетки (шильда) предприятия-изготовителя на корпусе устройств тифона с читаемым серийным номером.
Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу тифона:
- в случае наличия механических повреждений тифона;
- при попытке выполнения ремонта лицом, не являющимся уполномоченным представителем предприятия-изготовителя.
При отказе в работе или неисправности тифона в период гарантийных обязательств потребителем составляется акт с указанием неисправности и производится отправка тифона, акта и настоящего паспорта в сервисный центр предприятия-изготовителя.
Почтовый адрес предприятия-изготовителя: Россия, 198035, г. Санкт-Петербург, ул. Двинская д. 12 А. ООО «НПФ Маринэк».
В случае гарантийного ремонта, демонтаж тифона с места установки и доставка в сервисный центр предприятия-изготовителя осуществляется за счет владельца тифона.
По истечении гарантийных обязательств, предприятие-изготовитель может оказывать содействие в устранении неисправностей тифона за счет покупателя.
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