
Интегрированный радиомодем Integra-TR

Паспорт

1. Основные сведения об изделии

Интегрированный радиомодем Integra-TR  изготовлен «___» ________ 20___г серийный номер: №____________  

Радиомодем Integra TR (далее – радиомодем) предназначен для передачи и приема цифровой телеметрической информации. 

Радиомодем сертифицирован органами Госстандарта РФ: 

Сертификат соответствия №РОСС US.АГ80.В04470 выдан 14 февраля 2013 года. 

Соответствие требованиям нормативных документов по ГОСТ Р 50829-95.

2. Основные технические данные

Основные технические данные радиомодема приведены в таблице 1.

Таблица 1.

	Основные параметры
	ОВЧ
	УВЧ
	900 МГц

	Частота
	148-174 МГц
	406-440 МГц

440-476 МГц
	928-960 МГц

	Каналы
	Один канал

	Ширина полосы пропускания 
	6,25, 12,5 или 25 кГц

	Рабочая температура
	-30 град. C до +60 град. C

	Рабочее напряжение
	10-16 В постоянного тока (номинально 13,3 В)

защищен предохранителем от обратного напряжения (3 А предохранитель установлен на внутренней поверхности: не может быть заменен на месте)

	Ток нагрузки:
	

	Передача при 13,3 В
	<220 мА (с терминалом, подключенным к СОМ-порту)

	Прием при 13,3 В
	<2,6 А

	Режим энергосбережения
	<20 мА
	
	

	«Холодный» пуск
	4 с (в среднем)

	«Теплый» пуск на прием
	От 45 до 60 мс (в зависимости от модели и температуры)

	«Теплый» пуск на передачу
	От 55 до 70 мс (в зависимости от модели и температуры)

	Время переключения на передачу
	15 мс (в среднем)

	Полоса пропускания на приеме/передаче, без настройки
	18 МГц (132-150)

24 МГц (150-174)
	16 МГц исключение

20 МГц (450-470)
	32 МГц

	Габаритные размеры
	10,7 см (Д) x 8,3 см (Ш) x 5,5 см (В)

	Масса

	730 гр


	Приемник
	ОВЧ
	УВЧ
	900МГц

	Чувствительность
	0,35 µВ для отношения сигнал/шум 12 дБ

	Избирательность (25 кГц)
	>70 дБ минимум
	>65 дБ минимум

	Избирательность (12,5 кГц)
	>60 дБ минимум
	>60 дБ минимум

	Избирательность (6,25 кГц)
	>45 дБ минимум
	неприменимо

	Интермодуляция
	>70 дБ минимум
	>70дБ минимум

	Подавление побочных каналов
	>70 дБ минимум
	>70 дБ минимум

	Сетевые радиопомехи и шумы
	<-45 дБ макс.
	<-45 дБ макс.
	<-40 дБ макс.

	
	(25 кГц )
	(25 кГц)
	(25 кГц )

	Наведенные помехи
	<-57 дБм

	Выходная мощность
	Настраиваемая 1-5 Вт

	Побочные шумы и гармоники
	<-57 дБс (-20 дБм)
	<-63 дБс (-26 дБм)
	-57 дБс (-20 дБм)

	Допустимое отклонение частоты (12,5 и 25 кГц)
	2,5 ppm
	1,5 ppm
	1,5 ppm

	Допустимое отклонение частоты (6,25 кГц)
	1,0 ppm
	0,5 ppm
	не применимо

	Радиочастотные помехи и шумы
	<-45 дБ макс.

(25 кГц)
	<-45 дБ макс.

(25 кГц)
	<-40 дБ макс.

(25 кГц)

	Рабочий цикл
	50%, время передачи 30 с макс., время передачи увеличивается при подключении вентилятора системы охлаждения


Холодный пуск: время от подачи питания постоянного тока до полной готовности радиомодема к приему или передаче данных.
Теплый пуск на прием: в режиме энергосбережения (спящий или ожидание), время подготовки к приему данных.
Теплый пуск на передачу: в режиме энергосбережения (спящий или ожидание), время подготовки к передачи данных.
Время переключения на передачу: среднее время переключения с приема на передачу.

	Модем

	Режим работы
	Симплексный/полудуплексный

	Скорость передачи данных
	Канал 25 кГц: 4800, 9600 или 19200бит/с

	
	Канал 12,5 кГц: 4800 или 9600 бит/с

	
	Канал 6,25 кГц: 2400 или 4800 бит/с

	Тип модуляции
	DRCMSK (Differential Raise-Cosine Minimum Shift Keying)

	RTS/CTS отсрочка (режим RTS)
	4 мс

	Адресация
	10 бит - адрес станции, 1 бит – тип станции (ведомая/ведущая)

	Вероятность ошибки на бит:
	

	- 2400 бит/с, 6,25 кГц

- 9600 бит/с, 12,5 кГц

- 9600 и 4800 бит/с, 25 кГц

- 19200 бит/с, 25 кГц
	1(10–6 при 0,35 (V минимум / –116 дБм

1(10–6 при 1,4 (V минимум / –104 дБм

1(10–6 при 1,0 (V минимум / –107 дБм

1(10–6 при 2,3 (V минимум / –100 дБм

	СОМ порт

	Интерфейс
	EIA RS-232C

	Скорость передачи данных
	1200 – 19200 бит/с

	Протокол
	Прозрачный, 7 или 8 бит данных, 1 или 2 стоповых бит, с проверкой на четности или без нее

	Контроль передачи данных 
	RTS или DOX (data operated transmit)

	Порт настройки и диагностики

	Формат данных
	Фирменный двоичный для настройки, ASCII для диагностики

	Скорость передачи данных
	9600 бит/с, 8бит, без проверки на четность, 1 стоповый бит

	Аналоговый вход

	Интерфейс
	Два входа, 0–10 В, 8 бит. Может быть прочтен с помощью Offline диагностики.

Максимальное напряжение на входе <20 В. Входы защищены от обратного напряжения.

	Индикация

	4 двухцветных светодиодных индикатора
	RUN/PWR/ CS/SYN, RX/TX, RD/TD

	Разъемы

	Радио
	SMA-разъем


	СОМ
	DE-9F

	Настройка и диагностика
	DE-9F

	Питание
	четырехконтактная вилка с защелкой

	Диагностика

	В оперативном режиме (Online)
	Короткий ID, температура, напряжение, местный RSSI, периферийный RSSI, прямое и обратное напряжение, качество приема данных

	В автономном режиме (Offline)
	Тоже что и для Online плюс: напряжение демодулированного сигнала, уровни аналоговых входов

	FCC/IC Сертификаты

	Рабочий диапазон
	FCC (6,25 кГц)
	FCC (12,5 и 25 кГц)
	IC (DOC)

	ОВЧ
	NP4MCUA5Q

6K00F1D
	EOTMCUA5R

9K30F1D, 15K3F1D
	773195562A

9K30F1D, 15K3F1D

	УВЧ
	NP4MCUB5Q

6K00F1D
	EOTMCUB5R

9K30F1D, 15K3F1D
	773195561A

9K30F1D, 15K3F1D

	900 МГц
	неприменимо
	EOTMCUC5R

9K30F1D, 15K3F1D
	7731955611A

9K30F1D, 15K3F1D


3. Комплектность

Информация об аксессуарах к радиомодему Integra-TR представлена в таблице 2.

Таблица 2

	Наименование
	Шифр

	Комплект средств для настройки и диагностики, включая техническую документацию руководство на компакт-диске и кабель для программирования (шифр 697-4008-408 )
	250-4008-001

	Кабель переходник SMA (папа) – BNC (мама)
	023-3410-098

	Охлаждающий вентилятор – устанавливается на заводе (применяется в приложениях, требующих передачи длинных сообщений)

	Номер в каталоге плюс «F»

	Сетевой кабель
	697-4008-001

	Взрывобезопасное исполнение
	023-1000-200

	Переключаемый преобразователь напряжения
	250-0300-133

	Демонстрационный комплект питания (ОВЧ)
	250-0015-100

	Демонстрационный комплект питания (УВЧ)
	250-0045-100

	Демонстрационный комплект питания (900 МГц)
	250-0095-100

	Установочный комплект на DIN-рейку 
	250-5800-408

	Дуплексная базовая станция
	Свяжитесь с официальным партнером фирмы Dataradio

	Комплект ОВЧ антенн
	Свяжитесь с официальным партнером фирмы Dataradio


4. Сроки службы и хранения, гарантии поставщика 

4.1. Средний срок службы радиомодема до списания не менее 10 лет, в том числе срок хранения 24 месяца в упаковке завода-изготовителя (без переконсервации) или в складских помещениях от минус 40 до плюс 85°С при максимальной относительной влажности 85%. 

4.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода радиомодема в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

4.3 Поставщик гарантирует соответствие радиомодема требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации технического обслуживания, хранения и транспортирования. 

4.4 С условиями гарантийного обязательства Integra-TR можно ознакомиться у торгового представителя или в файле формата .pdf на CD-версии технического руководства Dataradio.

Дата ввода в эксплуатацию должна быть отмечена в паспорте. 

5. Свидетельство об упаковывании 

Радиомодем Integra-TR ____________________________________________________ 

заводской номер _________________________________________________________ 

Упакован _______________________________________________________________ 

согласно требованиям в действующей конструкторской документации. 

Дата: «_____» _____________________ 20___г. 

6. Свидетельство о продаже 

Радиомодем Integra-TR ___________________ №______________________________ 

(заводской номер)

укомплектован ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Дата выпуска: «_____» _____________________ 20___г.

Дата продажи: «_____» _____________________ 20___г.

Печать:

7. Свидетельство о монтаже 

Радиомодем Integra-TR ___________________ №______________________________ 

(заводской номер)

укомплектован ___________ №_____________________________________________ 

Радиомодем установлен ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Дата монтажа: «_____» ______________________ 20___г. 

Ф.И.О. и подпись монтажника______________________________________________
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APPENDIX A

CE CERTIFICATES

CERTIFICATE OF CONFORMITY OF A PRODUCT WITH THE ESSENTIAL
REQUIREMENTS OF DIRECTIVE 1999/5/EC, ACCORDING TO THE CONFORMITY
ASSESSMENT PROCEDURE REFERRED TO IN ARTICLE 10(5) AND ANNEX IV

DESCRIPTION OF THE PRODUCT

Manufacturer
Address

Product Brand name
Product type/model
Intended use

Type of equipment

Dataradio COR Ltd|
299 Johnson Avenue, Waseca, Minnesota

United States of America

Dataradio

242-4018-xxx [Integra TR VHF]

Transmission of data acquisition and control messages
in the frequency range 132 - 174 MHz

High-speed Transparant Radiomodem Transceiver

TECHNICAL CONSTRUCTION FILE

Issued by
Address

Signed By

Date
File number

NMi CERTIFICATE
Issued by

Date

Cortificate number

On behalf of

Signature

Name:

Dataradio COR Ltd

299 Johnson Avenue, Waseca, Minnesota
United States of America

M. Christensen

October 16, 2000
242-4018.0

Notified Body 0122, NMi Certin B.V.
October 17, 2000

9310125372
The Director of NMI Certin B, P
Y /B AN\
/ (= !
/ ¥ /’
P, de der .

Basad on the evidence presentad in tha Tachnical Construction File, NMi Certin BV, as
appointed Notified Body (number 0122), has given a positive opinion that the product
described is in conformity with the essential requirements of R&TTL Directive 1999/5/CC.

ederands Mostnatut

.0, Box
9829 76 Niskerk
‘The Netherland

Tol. +31 594 505005
Fax +31 504 504804
E-mail NMi@NMi.nl
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� Включая кабель питания длинной 102 см


� При использовании в приложениях, требующих передачи длинных сообщений, таймер «TX Time out» должен быть выключен средствами ПО настройки и диагностики.
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